Приложение №1

к постановлению Администрации

Весьегонского муниципального округа

от 10.04.2022г. № 132

Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам необходимо иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) к началу противопожарного периода

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование помещений, строений | Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащенияпомещений, строений |
| Индивидуальные жилые дома, в том числе жилые помещения в домах блокированной застройки, расположенные на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | - ёмкости (бочки) с водой (не менее 200 л) или огнетушители порошковые или углекислотные массой огнетушащего состава не менее двух килограммов - один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение;- 1 ведро;- 1 лопата;- ящик с песком  |
| Квартиры многоквартирных жилых домов | - 1 огнетушитель;- 1 ведро;- внутриквартирный пожарный кран  |
| Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии | - огнетушитель порошковый или углекислотный - один |
| Гараж | - огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов - один;- асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 2 х 1,5 метра - одно. |

 **Примечания:**

1) Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

2) Рекомендуется собственникам помещений, строений обеспечивать наличие и исправность огнетушителей, осуществлять проверку огнетушителей, их перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

3) Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |