Приложение 2
к [постановлению](https://mobileonline.garant.ru/#/document/73912580/entry/0)
Администрации Весьегонского муниципального округа
от 25.05.2020 № 214

Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которым рекомендовано оснастить территории и объекты общего пользования Весьегонского муниципального округа Тверской области

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование помещений, строений, территорий** | **Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения****помещений, строений** |
| Территории общего пользования (площади, улицы, проезды, скверы и т.д.), без проведения культурно-просветительных и зрелищных мероприятий | - территория оборудуется пожарным щитом (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно [приложению N 5](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70170244/entry/15000) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") |
| Территория, объекты, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия | - территория, объект оборудуется пожарным щитом (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно [приложению N 5](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70170244/entry/15000) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме");- в случае использования фальшфейеров, в целях их тушения дополнительно оснащаются:- 10 огнетушителями в соответствии с [приложением N 1](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70170244/entry/11000) к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70170244/entry/0) Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";- 10 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо - 20 огнетушителями в соответствии с указанным приложением. |
| Общественное здание или сооружение, оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения | - на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. |
| Общественное здание, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, удаленнее на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения | - оборудуется пожарными щитами (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно [приложению N 5](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70170244/entry/15000) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";- на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей |