Приложение 2  
к [постановлению](https://mobileonline.garant.ru/#/document/73912580/entry/0)  
Администрации Весьегонского муниципального округа  
от 10.04.2023 № 132

Перечень  
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которым рекомендовано оснастить территории и объекты общего пользования Весьегонского муниципального округа Тверской области

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование помещений, строений, территорий** | **Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения**  **помещений, строений** |
| Территории общего пользования (площади, улицы, проезды, скверы и т.д.), без проведения культурно-просветительных и зрелищных мероприятий | - территория оборудуется пожарным щитом (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно  постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" |
| Территория, объекты, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия | - территория, объект оборудуется пожарным щитом (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно  постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"  - в случае использования фальшфейеров, в целях их тушения дополнительно оснащаются:  - 10 огнетушителями в соответствии  постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"  - 10 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо  - 20 огнетушителями в соответствии с указанным приложением. |
| Общественное здание или сооружение, оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения | - на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. |
| Общественное здание, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, удаленнее на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения | - оборудуется пожарными щитами (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"  - на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей |